Załącznik 1g

do SIWZ

**Część VII**

**Konsola KVM do szafy rackowej 19”**

|  |  |
| --- | --- |
| Maksymalna ilość podłączonych urządzeń | Co najmniej 8 |
| Matryca | LCD co najmniej 17 cali |
| Rozdzielczość | Minimum HD |
| Jasność | Minimum 250 cd/m2 |
| Rodzaj portów KVM | USB |
| Gwarancja | Co najmniej 24 miesiące |
| Inne | Klawiatura musi mieć touchpad.  Urządzenie musi posiadać możliwość zamontowania Modułu IP z interfejsem sieciowym o prędkości 1 Gbps. |
| Wyposażenie dodatkowe | Urządzenie musi być wyposażone w osprzęt/okucia potrzebne do montażu w szafie rack 19” oraz okablowanie i moduły potrzebne do podłączenia co najmniej 8 urządzeń |