Łódź, dnia 01.10.2021 r.

ŁKO.WO.272.13.2021

**Wyjaśnienia treści SWZ**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zakup wraz z dostawą sprzętu IT

i oprogramowania na potrzeby Kuratorium Oświaty w Łodzi

Zamawiający – Kuratorium Oświaty w Łodzi, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 – Prawo zamówień publicznych (ustawa Pzp) (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamia, że wpłynęły zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

Zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Kuratorium Oświaty w Łodzi udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez ujawniania źródła zapytania.

**Treść zapytania nr 1**

Dotyczy części 1

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie licencji Microsoft w systemie ESD? Są to klucze licencyjne, które można dowolnie przenosić między urządzeniami. Funkcjonalności oprogramowania są dokładnie takie same, jednak z tą różnicą, że nie są widoczne w systemie VLSC. Jest to tańsza opcja zwykle o 10-15%.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapis treści SWZ i nie wyraża zgody na dostarczenie licencji Microsoft Windows Server Standard 2019, Microsoft SQL Server 2019 Standard i Windows Server 2019 User Client Access License w formie licencji ESD.

Zamawiający posiada otwarte konto w portalu VLSC i wymaga aby zamówione licencje zostały dopisane do tego konta.

**Treść zapytania nr 2**

Dotyczy części 8 - komputer stacjonarny – zasilanie

Zamawiający wymaga, aby zasilacz z aktywnym PFC posiadał maksymalną mocy do 260W, czy Zamawiający w związku z tym dopuści komputer, którego maksymalna moc będzie wynosiła do 280W?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie wymogu dotyczącego mocy zasilacza z maksymalnie 260 W na maksymalnie 300 W.

Zapis załącznika 1h do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części zasilanie:

„Zasilacz z aktywnym PFC o maksymalnej mocy do 260W zintegrowany wewnątrz obudowy zapewniający sprawne działanie całej jednostki, osiągający sprawność minimum 85% przy obciążeniu 50%.„

otrzymuje nowe brzmienie:

„Zasilacz z aktywnym PFC o maksymalnej mocy do 300W zintegrowany wewnątrz obudowy zapewniający sprawne działanie całej jednostki, osiągający sprawność minimum 85% przy obciążeniu 50%. „

W związku z wprowadzoną zmianą możliwe jest złożenie oferty na komputer stacjonarny z zasilaczem o mocy maksymalnej do 280W.

**Treść zapytania nr 3**

Dotyczy części 8 - komputer stacjonarny - wyposażenie

Zamawiający wymaga co najmniej 8 portów USB w obudowie komputera, z czego minimum 3 porty z przodu obudowy w tym minimum 1 x USB 3.1 Gen.2, niestety takie rozwiązanie bardzo ogranicza możliwość zaoferowania komputerów dostępnych na rynku - czy w związku z tym zamawiający dopuści komputer, który na przedniej części obudowy będzie posiadał 2x USB 3.1. gen1?

Odpowiedź:

Zamawiający dokonuje zmiany treści załącznika 1h do SWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w części wyposażenie punkt 7:

„Co najmniej 8 portów USB w obudowie komputera, z czego minimum 3 porty z przodu obudowy w tym minimum 1 x USB 3.1 Gen.2, minimum 1 x USB 2.0 oraz minimum 4 porty z tyłu obudowy, w tym minimum 2 x USB 3.1 Gen.1 - nie dopuszcza się wykorzystania rozgałęziaczy i replikatorów portów USB;”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Co najmniej 8 portów USB w obudowie komputera, w tym minimum 7 typ A, z czego minimum 2 porty typ A z przodu obudowy w tym minimum 1 x USB 3.1 Gen.1 oraz minimum 4 porty typ A z tyłu obudowy z czego minimum 2 x USB 3.1 Gen.1 - nie dopuszcza się wykorzystania rozgałęziaczy i replikatorów portów USB;”

**Treść zapytania nr 4**

Zamawiający w ramach części 2 opisuje wymagania minimalne dla Macierzy typu NAS. W dokumencie „Załącznik nr 1b do SWZ - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” jest wskazany typ obudowy RACK 19”, nie więcej niż 2U, natomiast Zamawiający nie wymaga dostarczenia wraz z macierzą szyn montażowych do szafy RACK, szyny nie są elementem zestawu. Prosimy Zamawiającego o informację czy szyny montażowe również mają zostać dostarczone wraz z zaoferowaną macierzą NAS?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby szyny montażowe zostały dostarczone wraz z zamawianą macierzą NAS.