Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia minimalne parametry techniczne

1. Skaner dokumentów ADF A3 **(1 szt.)**

**Format skanera**

Dwustronny A3 z automatycznym podajnikiem dokumentów;

**Tryby Skanowania**

1. Monochromatyczne;
2. Odcienie szarości;
3. Kolor;  
   **Rozdzielczość optyczna**

Minimum 600 dpi z możliwością skanowania również w rozdzielczości 200 dpi i 300 dpi;

**Szybkość skanowania**

1. W trybie czarno-białym maksymalnie co najmniej 50 str./min;
2. W kolorze maksymalnie co najmniej 50 str./min;  
   **Dzienna wydajność niezawodnej pracy**

Minimum 2000 stron;  
**Pojemność ADF**

Minimum 80 stron dla papieru A4 o gramaturze 80g/m2 z regulowanymi prowadnicami;

**Rozpoznawanie podwójnych pobrań**

1. Wykrywanie pobrania dwóch kartek;
2. Czujnik z funkcją pomijania dołączonych arkuszy;

**Dupleks**

Tak, skanowanie obydwu stron podczas jednego przebiegu;  
**Skanowanie do formatów**

TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF/A, JPEG;

**Interfejs**

USB 2.0 (zgodność z USB 3.0) lub USB 3.0;

**Dołączone oprogramowanie**

1. Oprogramowanie umożliwiające skanowanie z funkcją separowania wsadów za pomocą „patchcode” i „barcode”;
2. Sterowniki ISIS i TWAIN (dla systemu Microsoft Windows 10);

**Inne**

1. funkcje poprawy jakości skanowanych dokumentów;
2. automatyczne wykrywanie rozmiaru strony i prostowanie;
3. omijanie pustej strony;
4. rozpoznawanie kierunku tekstu;
5. automatyczne wykrywanie koloru;
6. automatyczne obracania obrazu;
7. wygładzanie tła;
8. usuwanie cieni;
9. usuwanie śladów perforacji/dziurkacza;

**Wymaganie Opcjonalne**

Kompatybilność z Kofax Express Desktop/Workgroup lub oprogramowaniem równorzędnym współpracującym z systemem EZD PUW oraz sterownikami ISIS.

Do oferty musi zostać załączony wykaz kompatybilnych modeli z zaznaczonym oferowanym modelem, a w przypadku równoważnego oprogramowania specyfikacja oprogramowania równorzędnego wskazująca na jego równorzędność oraz zaświadczenie producenta oprogramowania o współpracy ich oprogramowania z systemem EZD PUW.

**Gwarancja**

Co najmniej 24 miesiące gwarancji

**Dokumenty**

Do oferty musi zostać dołączona karta produktu lub inny dokument potwierdzający spełnienie opisanych powyżej wymagań Zamawiającego.

**2.** Skaner dokumentów ADF A4 (6 szt.)

**Format skanera**

Dwustronny A4 z automatycznym podajnikiem dokumentów

**Tryby Skanowania**

1. monochromatyczne
2. odcienie szarości
3. kolor

**Rozdzielczość optyczna**

minimum 600 dpi z możliwością skanowania również w rozdzielczości 200 i 300 dpi

**Szybkość skanowania przy 200dpi**

1. w trybie czarno-białym maksymalnie co najmniej 50 str./min
2. w kolorze maksymalnie co najmniej 20 str./min  
   **Dzienna wydajność niezawodnej pracy**

minimum 2000 stron  
**Pojemność ADF**

minimum 80 stron dla papieru A4 o gramaturze 80g/m2 z regulowanymi prowadnicami

**Rozpoznawanie podwójnych pobrań**

1. wykrywanie pobrania dwóch kartek
2. czujnik z funkcją pomijania dołączonych arkuszy

**Dupleks**

Tak, skanowanie obydwu stron podczas jednego przebiegu  
**Skanowanie do formatów**

TIFF, Multipage TIFF, PDF, PDF/A, JPEG

**Interfejs**

USB 2.0 (zgodność z USB 3.0) lub USB 3.0

**Dołączone oprogramowanie**

1. umożliwiające skanowanie z funkcją separowania wsadów za pomocą „patchcode” i „barcode”
2. sterowniki ISIS i TWAIN (dla systemu Microsoft Windows 10)

**Inne**

1. funkcje poprawy jakości skanowanych dokumentów
2. automatyczne wykrywanie rozmiaru strony i prostowanie
3. omijanie pustej strony
4. rozpoznawanie kierunku tekstu
5. automatyczne wykrywanie koloru
6. automatyczne obracania obrazu
7. wygładzanie tła
8. usuwanie cieni
9. usuwanie śladów perforacji/dziurkacza

**Wymaganie Opcjonalne**

Kompatybilność z Kofax Express Desktop/Workgroup lub oprogramowaniem równorzędnym współpracującym z systemem EZD PUW oraz sterownikami ISIS.

Do oferty wykonawca musi załączyć wykaz kompatybilnych modeli z zaznaczonym oferowanym modelem, a w przypadku równoważnego oprogramowania specyfikacja oprogramowania równorzędnego wskazująca na jego równoważność oraz zaświadczenie producenta oprogramowania o współpracy ich oprogramowania z systemem EZD PUW.

**Gwarancja/serwis gwarancyjny**

Co najmniej 24 miesiące gwarancji

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał skutecznej naprawy awarii sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia na swój koszt i ryzyko, najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia usterki za pomocą komunikatora wskazanego w załączniku nr 1b do formularza ofertowego.

Opcjonalnie - na czas usuwania awarii Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć urządzenie zastępcze takie samo jak oferowane lub urządzenie o parametrach nie gorszych od oferowanego, w terminie do 48 godzin od momentu przekazania uszkodzonego urządzenia do naprawy

**Dokumenty**

Do oferty musi zostać dołączona karta produktu lub inny dokument potwierdzający spełnienie opisanych powyżej wymagań Zamawiającego.